|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UN** | **Qtd** | **CATMAT** | **PREÇO UNIT. ESTIMADO** | **PREÇO TOTAL ESTIMADO** |
| 1 | Disco de corte 115 mm para esmeriladeira Angular 4.1/2: dimensões: 115 x 1,0 x 22 mm; reforço: 2 telas; peso: 0.40 kg; uso: Inox. | UN | 50 | 376553 | R$ 5,92 | R$ 295,83 |
|
| 2 | Disco abrasivo de desbaste 115 mm para esmeriladeira Angular 4.1/2 115: dimensões: 115 x 1,0 x 22 mm; reforço: 2 telas; peso: 0.40 kg; uso: Inox. | UN | 10 | 40231 | R$ 7,84 | R$ 78,37 |
|
| 3 | Lamina para serra manual bimetal: comprimento: 250mm; largura:13mm; espessura: 0,65mm; 24 dentes; seção transversal a ser cortada: 3 - 11mm. Peso: 0.04 kg. Marca de referência: Irwin. | UN | 15 | 288526 | R$ 3,87 | R$ 58,05 |
|
| 4 | Disco de videa diamantado (makita), 105 mm. | UN | 10 | 387232 | R$ 13,62 | R$ 136,23 |
|
| 5 | Bucha Em Nylon Fischer Universal Ux de 8 mm | UN | 500 | 249218 | R$ 0,32 | R$ 158,33 |
|
| 6 | Bucha Em Nylon Fischer Universal Ux de 6 mm | UN | 1000 | 249217 | R$ 0,37 | R$ 373,00 |
|
| 7 | Bucha tipo borboleta (Flay) Para Gesso n° 2 | UN | 500 | 438801 | R$ 0,42 | R$ 210,00 |
|
| 8 | Bucha de naylon de 6 mm | UN | 500 | 214344 | R$ 0,14 | R$ 67,50 |
|
| 9 | Bucha de Nailon 8 mm | UN | 1000 | 214348 | R$ 0,15 | R$ 150,00 |
|
| 10 | Parafuso Philips 4,8 mm X 50 mm | UN | 1000 | 312517 | R$ 0,26 | R$ 256,67 |
|
| 11 | Parafuso Philips Chata 5,0 X 50 mm. Detalhe do Produto: Caixa com 200 unidades Philips Cabeça Chata Chipboard (Auto-Perfurante) | UN | 600 | 360934 | R$ 0,15 | R$ 90,00 |
|
| 12 | Parafuso chipboard cabeça chata phillips 4.0 x 40mm - Fabricado em aço carbono cementado e temperado - Acabamento bicromatizado - Chipboard - Tamanho: 4.0 x 40mm | UN | 1000 | 356393 | R$ 0,14 | R$ 136,67 |
|
| 13 | Broca aço rápido 1/8” ANSI B 94 11 M: formato helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; diâmetro: 1/8”; comprimento: 70mm; acabamento brilhante. Marca de referência: Irwin. | UN | 10 | 389066 | R$ 3,10 | R$ 31,01 |
|
| 14 | Broca aço rápido 1/2” ANSI B 94 11 M: formato helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; diâmetro: 1/2”; comprimento: 152mm; acabamento brilhante. Marca de referência: Irwin. | UN | 5 | 227322 | R$ 7,49 | R$ 37,43 |
|
| 15 | Broca aço rápido 3/16” ANSI B 94 11 M: formato helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; diâmetro: 3/16”; comprimento: 91mm; acabamento brilhante. Marca de referência: Irwin. | UN | 5 | 227334 | R$ 2,92 | R$ 14,58 |
|
| 16 | Broca aço rápido 5/16” ANSI B 94 11 M: formato helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; diâmetro: 5/16”; comprimento: 117mm; acabamento brilhante. Marca de referência: Irwin. | UN | 5 | 227313 | R$ 2,90 | R$ 14,52 |
|
| 17 | Silicone neutro transparente: embalagem de 280g; resistente às variações de temperatura, água e produtos de limpeza; para uso interno e externo; aplicação na vedação: infiltrações de água, box e esquadrias de alumínio, pias, ralos, sifões, calhas, janelas e telhas. Características técnicas: Consistência Pastosa  Marca de referência: CISER. | UN | 10 | 227838 | R$ 17,21 | R$ 172,13 |
|
| 18 | Pneu para carrinho de mão 4 lonas 3,25" x 8 - Marca de referrência: Vonde | UN | 10 | 251124 | R$ 26,23 | R$ 262,30 |
|
| 19 | Câmara de ar para carrinho de mão: pressão: 25 p.s.i.; 3,25 x 8”. Marca de Referência: SQF. | UN | 15 | 251053 | R$ 10,39 | R$ 155,85 |
|
| 20 | Carrinho de Mão com Caçamba Extraforte 65 Litros Cinza. Marca de referência: Tramontina | UN | 2 | 52698 | R$ 87,73 | R$ 175,46 |
|
| 21 | Pé de Cabra Simples em Aço Especial 500mm - Marca de referência: TRAMONTINA-42600050 | UN | 2 | 8435 | R$ 28,53 | R$ 57,07 |
|
| 22 | Cavadeira Reta Cabo Metálico E Socador Marca de referência: Tramontina | UN | 2 | 76589 | R$ 47,17 | R$ 94,33 |
|
| 23 | Cabo Oval Para Picareta 90cm - Marca de referência:Tramontina Multi | UN | 2 | 450325 | R$ 14,80 | R$ 29,60 |
|
| 24 | Arame Recozido Trançado nº 18 diametro 1,24mm | Kg | 5 | 233211 | R$ 17,73 | R$ 88,65 |
|
| 25 | PREGO COM CABEÇA 17X21. Marca de referência: Gerdau | Kg | 3 | 333252 | R$ 15,96 | R$ 47,88 |
|
| 26 | PREGO COM CABEÇA 17X27. Marca de referência: Gerdau | Kg | 5 | 317910 | R$ 20,89 | R$ 104,45 |
|
| 27 | PREGO COM CABEÇA 18X30. Marca de referência: Gerdau | Kg | 2 | 317908 | R$ 15,77 | R$ 31,54 |
|
| 28 | Linha Para Pedreiro Lisa 0,8 Mm X 100 M | UN | 3 | 262706 | R$ 7,63 | R$ 22,89 |
|
| 29 | Régua Alumínio para Pedreiro Reforçada 2x1" 2m | UN | 2 | 313933 | R$ 19,80 | R$ 39,59 |
|
| 30 | Desempenadeira Plástica, dimensões aproximadas de 30cm x 18 cm x 8cm. | UN | 3 | 436485 | R$ 10,62 | R$ 31,86 |
|
| 31 | Jogo de formões com 4 peças: tamanhos: 3/8", 1/2", 5/8" e 3/4"; cabos de madeira envernizados; lâmina em aço cromo vanádio temperado e lixado; lâmina chanfrada e polida; camada de verniz ou pintura anti corrosiva sobre as lâminas para prolongar a vida útil da ferramenta; comprimento: 335mm. Marca de Referência: Tramontina (Cód. 43331504). | UN | 1 | 447020 | R$ 60,10 | R$ 60,10 |
|
| 32 | FECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO, MATERIAL TAMPA AÇO, MATERIAL LINGUETA LATÃO, MATERIAL TRINCO LATÃO, MATERIAL TESTA AÇO, MATERIAL CUBO MAÇANETA LATÃO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, MATERIAL FALSA TESTA AÇO INOX, MATERIAL CONTRATESTA AÇO, NORMAS TÉCNICAS ABNT, MATERIAL PINO CENTRAL AÇO, COMPONENTES DUAS CHAVES COM TRINCO REVERSÍVEL, TIPO CILINDRO OVAL, MATERIAL CILINDRO LATÃO, MATERIAL ESPELHO AÇO, TIPO INTERNA, APLICAÇÃO PORTA, Fechadura Para Porta De Madeira Externa Maçaneta: Alavanca X Alavanca | UN | 10 | 354740 | R$ 74,22 | R$ 742,23 |
|
| 33 | PLACA MADEIRA, TIPO MDF, COMPRIMENTO 2,75, LARGURA 1,83, ESPESSURA 18 | UN | 10 | 251536 | R$ 201,93 | R$ 2.019,33 |
|
| 34 | Folha de Madeirite nas dimensões 2,20x1,10 - 10mm | UN | 4 | 51330 | R$ 72,34 | R$ 289,37 |
|
| 35 | Marreta Oitavada 500 g com Cabo de Madeira - Marca de referência: Tramontina | UN | 2 | 237421 | R$ 15,87 | R$ 31,73 |
|
| 36 | Marreta Oitavada 1000 g com Cabo de Madeira - Marca de referência: Tramontina | UN | 2 | 239334 | R$ 30,07 | R$ 60,15 |
|
| 37 | Marreta Oitavada 2000 g com Cabo de Madeira - Marca de referência: Tramontina | UN | 2 | 240306 | R$ 37,71 | R$ 75,41 |
|
| 38 | Serra Mármore a Seco 1450W 127v com corte em ângulos de até 45°,adaptável para disco côncavo. Marca de referência: Makita | UN | 1 | 270709 | R$ 313,61 | R$ 313,61 |
|
| 39 | PLAINA MANUAL, MATERIAL CORPO METÁLICO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL LÂMINA AÇO CROMO VANÁDIO, LARGURA LÂMINA 5 | UN | 1 | 252134 | R$ 100,57 | R$ 100,57 |
|
| 40 | Grampeador Manual Profissional para Grampos tipo U de 4 a 14 mm -Marca de referência:Black Jack | UN | 2 | 29262 | R$ 65,99 | R$ 131,97 |
|
| 41 | Trena Manual Standard 5 Metros - Marca de referência: Irwin | UN | 4 | 8907 | R$ 18,57 | R$ 74,28 |
|
| 42 | Esquadro 25cm em Alumínio para Carpinteiro | UN | 2 | 8940 | R$ 21,00 | R$ 41,99 |
|
| 43 | Grampo 12mm Tipo U, P/ Grampreador Manual Com 1000 Pçs Marca de referência: Vonder | UN | 2 | 437113 | R$ 28,22 | R$ 56,43 |
|
| 44 | Lápis para Carpinteiro: fabricado em madeira de alta qualidade; ideal para carpinteiros e marceneiros; cor: grafite; dimensões do produto: 180mm x 17mm x 10mm. Marca de Referência: IRWIN-13806. | UN | 10 |  | R$ 1,23 | R$ 12,30 |
|
| 45 | Joelho com Bucha de Latão de 25mm x 3/4'' Azul Marca de referência: Tigre | UN | 30 | 407292 | R$ 3,07 | R$ 92,20 |
|
| 46 | Luva soldável 25mm: em PVC; pressão de serviço mínima de 75 mca; em conformidade com a NBR 5648; cor: marrom. Marca de referência: Tigre. | UN | 30 | 240422 | R$ 2,29 | R$ 68,70 |
|
| 47 | Luva de correr para tubo soldável 25mm: em PVC; pressão de serviço mínima de 75 mca; em conformidade com a NBR 5648; cor: marrom. Marca de referência: Tigre. | UN | 30 | 407295 | R$ 9,34 | R$ 280,30 |
|  |
| 48 | Joelho soldável 90º 25mm: em PVC; pressão de serviço mínima de 75 mca; em conformidade com a NBR 5648; cor: marrom. Marca de referência: Amanco. | UN | 30 | 240422 | R$ 2,99 | R$ 89,70 |
|
| 49 | Tubo de água fria soldável 25mm: vara de 6m; em PVC; pressão de serviço mínima de 75 mca; cor: marrom; espessura de 1,7mm. Marca de referência: tigre. | UN | 20 | 214731 | R$ 22,76 | R$ 455,20 |
|
| 50 | Tubo de água fria soldável 50mm: vara de 6m; em PVC; pressão de serviço mínima de 75 mca; cor: marrom; espessura de 1,7mm. Marca de referência: tigre. | UN | 5 | 293930 | R$ 39,49 | R$ 197,43 |
|
| 51 | Tubo de água fria soldável 20 mm: vara de 6m; em PVC; pressão de serviço mínima de 75 mca; cor: marrom; espessura de 1,7mm. Marca de referência: tigre. | UN | 5 | 214730 | R$ 18,99 | R$ 94,97 |
|
| 52 | Registro de Pressão de 25 mm ou 3/4' . Atende à Norma de Registro de Pressão para instalações hidráulicas prediais – ABNT NBR 15704-1 – Rosca ABNT NBR 8133 (ISO 228/1). Marca de Referência: Fabrimar | UN | 25 | 227631 | R$ 39,38 | R$ 984,42 |
|
| 53 | Torneira Automática Mesa Lavatório, Material : Liga de Cobre, Acionamento: Hidromecânico com leve pressão do botão de metal. Bitola: ½ ( a mesma de qualquer torneira convencional), Produto com botão de acionamento em metal, assim como o corpo da torneira. | UN | 50 | 429871 | R$ 127,56 | R$ 6.377,83 |
|
| 54 | Valvula de descarga automática para mictório com canopla flexivel, bitola 1/2' ,material em liga de cobre, acabamento cromado. Marca de Referência: Fabrimar | UN | 30 | 366830 | R$ 296,81 | R$ 8.904,40 |
|
| 55 | Engate Fléxivel 60 Cm, PVC | UN | 30 | 247042 | R$ 11,77 | R$ 353,00 |
|
| 56 | Tubo de esgoto 50 mm: vara de 6m; em PVC; cor: branca; espessura de 1,6mm. Marca de referência: Tigre. | UN | 10 | 233971 | R$ 32,67 | R$ 326,67 |
|
| 57 | Tubo de esgoto 40 mm: vara de 6m; em PVC; cor: branca; espessura de 1,6mm. Marca de referência: Tigre. | UN | 10 | 233970 | R$ 32,77 | R$ 327,70 |
|
| 58 | Curva de 90º curta 40mm: em pvc; para esgoto; cor: branca. Marca de referência: Amanco. | UN | 30 | 240483 | R$ 4,48 | R$ 134,40 |
|
| 59 | Luva simples 40mm: em pvc; para esgoto; cor: branca. Marca de referência: Amanco. | UN | 30 | 240479 | R$ 6,42 | R$ 192,50 |
|
| 60 | Tê soldável 40mm: em PVC; cor: branca. Marca de referência: Tigre. | UN | 30 | 271422 | R$ 6,84 | R$ 205,20 |
|
| 61 | CAP soldável 40mm: em PVC; cor: branca. Marca de referência: Tigre. | UN | 30 | 253381 | R$ 4,48 | R$ 134,50 |
|
| 62 | Sifão sanfonado para uso em tanques, pias e lavabos, com saída para esgoto adaptável com diâmetro de 1 1/2", 2"; válvula com rosca de entrada medindo 1", 1 1/2", 1 1/4"; comprimento mínimo de 320mm; comprimento máximo de 680mm. | UN | 20 | 251759 | R$ 14,09 | R$ 281,87 |
|
| 63 | Vedação Universal para Saída de Caixa Acoplada | UN | 20 | 317272 | R$ 22,65 | R$ 452,93 |
|
| 64 | Espude para Ligação de Vaso Sanitário. Marca de referência:Tigre | UN | 20 | 262082 | R$ 14,90 | R$ 297,93 |
|
| 65 | Tinta acrílica branco neve:; aplicação: interna e externa; lavável; rendimento: 320m²/demão; diluição: 11 a 20% em todas as demãos; base: água; densidade = 1,24g/cm³; secagem: ao toque de 2 horas, entre demãos de 4 horas, final de 12 horas; Cor: Branco Neve; válidade 24 meses; Marca de referência: Suvinil | UN | 5 | 283308 | R$ 409,42 | R$ 2.047,10 |
|
| 66 | Tinta acrílica palha fosco: aplicação: interna e externa; lavável; rendimento: 320m²/demão; diluição: 11 a 20% em todas as demãos; base: água; densidade = 1,24g/cm³; secagem: ao toque de 2 horas, entre demãos de 4 horas, final de 12 horas; Cor: Palha Fosco; Lata: 18 litros. válidade de 24 meses, Marca de referência: Suvinil | UN | 5 | 226408 | R$ 317,07 | R$ 1.585,37 |
|
| 67 | Tinta acrílica branco gelo: acabamento: semibrilho; aplicação: interna e externa; lavável; rendimento: 320m²/demão; diluição: 11 a 20% em todas as demãos; base: água; densidade = 1,24g/cm³; secagem: ao toque de 2 horas, entre demãos de 4 horas, final de 12 horas; Cor: Branco gelo; Lata: 18 litros, válidade 24 meses. Marca de referência: Suvinil | UN | 5 | 240305 | R$ 212,76 | R$ 1.063,78 |
|
| 68 | Tinta para piso amarelo demarcação: galão de 3,6litros; cor amarela; tinta à base de resina acrílica; antiderrapante; acabamento semibrilho; brilho: filme seco; diluição rolo/pincel: 30% a 40% de água limpa na primeira demão e 30% nas demais; diluição pistola:35% de água limpa para todas as demãos; rendimento: 300 a 400 m² por demão; massa específica: 1,124 +- 0,05 g/cm³. Marca de referência: Sherwin Williams. | UN | 5 | 242293 | R$ 83,03 | R$ 415,15 |
|
| 69 | Tinta para piso branco demarcação: galão de 3,6litros; cor branco; tinta à base de resina acrílica; antiderrapante; acabamento semibrilho; brilho: filme seco; diluição rolo/pincel: 30% a 40% de água limpa na primeira demão e 30% nas demais; diluição pistola:35% de água limpa para todas as demãos; rendimento: 300 a 400 m² por demão; massa específica: 1,124 +- 0,05 g/cm³. Marca de referência: Sherwin Williams. | UN | 5 | 251912 | R$ 76,17 | R$ 380,87 |
|
| 70 | Tinta para piso azul demarcação: lata de 18 litros; cor azul ; tinta à base de resina acrílica; antiderrapante; acabamento semibrilho; brilho: filme seco; diluição rolo/pincel: 30% a 40% de água limpa na primeira demão e 30% nas demais; diluição pistola:35% de água limpa para todas as demãos. Marca de referência: Sherwin Williams. | UN | 4 | 262466 | R$ 236,28 | R$ 945,12 |
|
| 71 | Tinta para piso verde demarcação: lata de 18 litros; cor verde ; tinta à base de resina acrílica; antiderrapante; acabamento semibrilho; brilho: filme seco; diluição rolo/pincel: 30% a 40% de água limpa na primeira demão e 30% nas demais; diluição pistola:35% de água limpa para todas as demãos. Marca de referência: Sherwin Williams. | UN | 4 | 348264 | R$ 250,08 | R$ 1.000,31 |
|
| 72 | Tinta para piso amarelo demarcação: lata de 18 litros; cor amarelo ; tinta à base de resina acrílica; antiderrapante; acabamento semibrilho; brilho: filme seco; diluição rolo/pincel: 30% a 40% de água limpa na primeira demão e 30% nas demais; diluição pistola:35% de água limpa para todas as demãos. Marca de referência: Sherwin Williams. | UN | 4 | 262733 | R$ 167,58 | R$ 670,33 |
|
| 73 | Esmalte sintético: acabamento: brilhante; aplicação: interna e externa; lavável; rendimento: 75m²/demão; diluição: 10% em aguarrás; base: solvente; secagem: ao toque até 3 horas, entre demãos de 8 horas, final de 18 horas; cor: Verde Colonial ; Lata: 3,60 litros. Marca de referência: Coral (Coralit Tradicional Premium) | UN | 5 | 234814 | R$ 74,63 | R$ 373,15 |
|
| 74 | Esmalte sintético: acabamento: brilhante; aplicação: interna e externa; lavável; rendimento: 75m²/demão; diluição: 10% em aguarrás; base: solvente; secagem: ao toque até 3 horas, entre demãos de 8 horas, final de 18 horas; cor: branco ; Lata: 3,60 litros. Marca de referência: Coral (Coralit Tradicional Premium) | UN | 6 | 291611 | R$ 67,14 | R$ 402,84 |
|
| 75 | Trincha dupla profissional com cerdas longas: boa capacidade de retenção de tinta; uso: tinta látex e acrílica; tamanho: 2.1/2". Marca de referência: Atlas | UN | 10 | 239397 | R$ 9,12 | R$ 91,20 |
|
| 76 | Trincha dupla profissional com cerdas longas: boa capacidade de retenção de tinta; uso: tinta látex e acrílica; tamanho: 1.1/2". Marca de referência: Atlas | UN | 10 | 290380 | R$ 5,19 | R$ 51,93 |
|
| 77 | Trincha dupla profissional com cerdas longas: boa capacidade de retenção de tinta; uso: tinta látex e acrílica; tamanho: 1". Marca de referência: Atlas | UN | 10 | 250992 | R$ 6,81 | R$ 68,10 |
|
| 78 | Rolo de espuma para pintura: em poliéster cinza, com 5 cm, suporte e cabo. | UN | 10 | 270625 | R$ 9,50 | R$ 95,00 |
|
| 79 | Rolo de espuma para pintura: em poliéster cinza, com 9 cm, suporte e cabo. | UN | 10 | 233931 | R$ 10,24 | R$ 102,43 |
|
| 80 | Rolo de espuma para pintura: em poliéster cinza, com 15 cm, suporte e cabo. | UN | 10 | 229043 | R$ 12,23 | R$ 122,30 |
|
| 81 | Bandeja em Plástico para Pintura 36x28cm Preta | UN | 5 | 245310 | R$ 14,67 | R$ 73,33 |
|
| 82 | Cabo Extensor para Pintura de 6 metros . Marca de referência: COMPEL | UN | 4 | 70106 | R$ 231,42 | R$ 925,68 |
|
| 83 | Aguarrás: para diluição de tintas; base: solvente; embalagem: 0,9 litros. Marca de referência: Coral | UN | 10 | 262861 | R$ 19,93 | R$ 199,33 |
|
| 84 | Estopa branca para polimento. Marca: MultiMarcas | KG | 25 | 243579 | R$ 12,91 | R$ 322,83 |
|
| 85 | Selador Acrílico de Paredes Branco 18 Litros. Marca de referência: Coral | UN | 4 | 260616 | R$ 85,42 | R$ 341,69 |
|
| 86 | Refletor Holofote MicroLED Slim 150W Branco Frio. Só será admitida a oferta de refletor que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, classe A, nos termos da portaria do INMETRO nº7, de 04/01/2011; nº643, de 30/11/2012 e nº 410, de 16/08/2013, que aprova os Requisitos de Avaliação de Conformidade - RAC do produto e tratada eiquetagem compulsória. | UN | 30 | 434162 | R$ 181,63 | R$ 5.448,90 |
|
| 87 | Lâmpada tubular LED Potência nominal: 18W Tensão nominal: 230 V Frequência de operação: 50…60 Hz Corrente nominal: 0,079 A Tipo de corrente: Corrente alternada (AC) Fator de potência λ: > 0,90 Temperatura de cor: 6500 K Fluxo luminoso nominal: 1900 lm Comprimento: 1213 mm Diâmetro do tubo: 27,8 mm Vida nominal: 40000 h Soquete (base): G13 Sem mercúrio Modelo: ST8-HB4 18 W/865 1200 mm Marca de Referência: OSRAM Só será admitida a oferta da lâmpada que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, classe A, nos termos da portaria do INMETRO nº7, de 04/01/2011; nº643, de 30/11/2012 e nº 410, de 16/08/2013, que aprova os Requisitos de Avaliação de Conformidade - RAC do produto e tratada eiquetagem compulsória. | UN | 400 | 434688 | R$ 16,07 | R$ 6.429,33 |
|
| 88 | Lâmpada tubular LED Potência nominal: 9W Voltagem: Bivolt Tensão nominal: 230 V Frequência de operação: 50…60 Hz Corrente nominal: 0,04 A Tipo de corrente: Corrente alternada (AC) Fator de potência λ: > 0,90 Formato: T8 Temperatura de cor: 4000 K Fluxo luminoso: 900 lúmens Durabilidade: 40000 h Comprimento: 603 mm Diâmetro: 27,8 mm Soquete (base): G13 Sem mercúrio Modelo: ST8-HB2 9 W/840 600 mm Marca de Referência: OSRAM Só será admitida a oferta da lâmpada que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, classe A, nos termos da portaria do INMETRO nº7, de 04/01/2011; nº643, de 30/11/2012 e nº 410, de 16/08/2013, que aprova os Requisitos de Avaliação de Conformidade - RAC do produto e tratada eiquetagem compulsória. | UN | 300 | 434689 | R$ 11,67 | R$ 3.502,00 |
|
| 89 | Bateria Recarregável Ni-Mh 9V 250Mah. Marca de referência: Elgin | UN | 6 | 393927 | R$ 36,13 | R$ 216,80 |
|
| 90 | CARREGADOR DE PILHAS E BATERIA 9 V, TIPO PORTÁTIL, VELOCIDADE CARGA RÁPIDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, CAPACIDADE 4 PILHAS E 2 BATERIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÃO AUTO DESCARGA Marca de referência: Elgin | UN | 2 | 260521 | R$ 46,73 | R$ 93,45 |
|
| 91 | Cabo elétrico flexível, material de cobre eletrolítico, revestimento PVC – cloreto de polivinila, temperatura 70ºC, tensão isolamento 750V, seção nominal do condutor 2,5 mm², quantidade de fios1, fornecido em rolo de 100 metros. Cor: Preto. Marca de Referência: Prysmian | UN | 10 | 239154 | R$ 73,82 | R$ 738,20 |
|
| 92 | Cabo elétrico flexível, material de cobre eletrolítico, revestimento PVC – cloreto de polivinila, temperatura 70ºC, tensão isolamento 750V, seção nominal do condutor 2,5 mm², quantidade de fios1, fornecido em rolo de 100 metros. Cor: Azul. Marca de Referência: Prysmian | UN | 10 | 247604 | R$ 107,49 | R$ 1.074,93 |
|
| 93 | Cabo elétrico flexível, material de cobre eletrolítico, revestimento PVC – cloreto de polivinila, temperatura 70ºC, tensão isolamento 750V, seção nominal do condutor 2,5 mm², quantidade de fios1, fornecido em rolo de 100 metros. Cor: Verde. Marca de Referência: Prysmian | UN | 10 | 248263 | R$ 80,61 | R$ 806,13 |
|
| 94 | SENSOR ELETRÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LENTE 180¨, TIPO DE PRESENÇA, FREQUÊNCIA COMUTAÇÃO 60, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127 V, APLICAÇÃO DETECÇÃO DE PRESENÇA. Marca de referência: Qualitronix | UN | 10 | 325083 | R$ 32,43 | R$ 324,33 |
|
| 95 | Disjuntor baixa tensão, funcionamento termomagnético, número pólos 3, corrente nominal 10 A, capacidade interrupção simétrica 5/220, normas técnicas iec 947-2, características adicionais fixação em trilho din , curva de disparo C. Marca de referência: Siemens | UN | 3 | 416377 | R$ 28,30 | R$ 84,90 |
|
| 96 | Disjuntor baixa tensão, funcionamento termomagnético, número pólos 3, corrente nominal 16 A, capacidade interrupção simétrica 5/220, normas técnicas iec 947-2, características adicionais fixação em trilho din , curva de disparo C. Marca de referência: Siemens | UN | 3 | 340262 | R$ 27,61 | R$ 82,84 |
|
| 97 | Disjuntor baixa tensão, funcionamento termomagnético, número pólos 3, corrente nominal 20 A, capacidade interrupção simétrica 5/220, normas técnicas iec 947-2, características adicionais fixação em trilho din , curva de disparo C. Marca de referência: Siemens | UN | 3 | 340264 | R$ 31,23 | R$ 93,69 |
|
| 98 | CHUVEIRO ELÉTRICO, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO, VARIAÇÕES TEMPERATURA ÁGUA:3, COR:BRANCA, POTÊNCIA:5.400 W, TENSÃO OPERAÇÃO:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPA ISOLANTE INTERNA/CONTATOS LIGA PRATA | UN | 16 | 315943 | R$ 62,38 | R$ 998,03 |
|
| 99 | Tampa para condulete 3/4" , para 1 tomada vertical (losangulo). Produzido em alumínio, acabamento com pintura, possui elevada resistência mecânica e a corrosão, acompanham parafusos. Pintura eletrostática a pó na cor cinza Munsell N 6.5 Marca de referência: Tramontina | UN | 50 | 244038 | R$ 3,95 | R$ 197,67 |
|
| 100 | BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 1 | m³ | 12 | 216957 | R$ 112,41 | R$ 1.348,92 |
|
| 101 | Variador de velocidade de Ventilador de parede. Marca de referência: Ventisol | UN | 40 | 103241 | R$ 53,02 | R$ 2.120,93 |
|
| 102 | Barra de aço CA 50 de 5/16": aço laminado a quente com superfície nervurada e soldável; barras de 12 metros de comprimento. Marca de Referência: ArcelorMittal 50. | UN | 10 | 394410 | R$ 33,80 | R$ 338,00 |
|
| 103 | Barra de aço CA 50 de 3/16": aço laminado a quente com superfície nervurada e soldável; barras de 12 metros de comprimento. Marca de Referência: ArcelorMittal 50. | UN | 25 | 370868 | R$ 12,19 | R$ 304,83 |
|
| 104 | Barra de aço CA 50 de 1/4": aço laminado a quente com superfície nervurada e soldável; barras de 12 metros de comprimento. Marca de Referência: ArcelorMittal 50. | UN | 25 | 236983 | R$ 22,83 | R$ 570,83 |
|
| 105 | Barra de aço CA 50 de 3/8": aço laminado a quente com superfície nervurada e soldável; barras de 12 metros de comprimento. Marca de Referência: ArcelorMittal 50. | UN | 10 | 288438 | R$ 43,40 | R$ 433,97 |
|
| 106 | Fita Antiderrapante Auto Adesiva Para Pisos e Escadas rolo com 5 metros | UN | 100 | 309458 | R$ 26,93 | R$ 2.693,33 |
|
| 107 | Cimento CPIII 32: cimento Portland de Alto Forno; classe de resistência (MPa): 32; saco de 50kg; atendimento à ABNT NBR 5735. Marca de referência: Holcin. | UN | 100 | 373691 | R$ 33,17 | R$ 3.316,67 |
|
| 108 | VASO SANITÁRIO, MATERIAL CERÂMICA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOPLADO COM DESCARGA | UN | 15 | 233166 | R$ 323,12 | R$ 4.846,85 |
|
| 109 | Argamassa ACII colante na cor cinza e indicada para ambientes internos e externos. Produto contido em emabalagem de 20kg. Produto conforme a NBR 14081-1/2012. Rendimento mínimo Camada Simples (Peça até 900cm²): 5 kg / m². Rendimento mínimo Camada Dupla (Peça acima de 900cm²): 8 kg / m². Componentes: Cimento Portland, agregados minerais classificados, aditivos especiais não-tóxicos e pigmentos | UN | 40 | 315172 | R$ 13,74 | R$ 549,60 |
|
| 110 | Registro de Pressão de 20 mm ou 1/2' . Material metal fornecido com acabamento. Atende à Norma de Registro de Pressão para instalações hidráulicas prediais – ABNT NBR 15704-1 – Rosca ABNT NBR 8133 (ISO 228/1). Marca de Referência: Fabrimar | UN | 10 | 227630 | R$ 47,16 | R$ 471,60 |
|
| 111 | PORTA, LARGURA:0,90 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM VENEZIANA, DOBRADIÇA E FECHADURA, MATERIAL:ALUMÍNIO, ALTURA:2,10 M | UN | 4 | 302939 | R$ 744,58 | R$ 2.978,31 |
|
| 112 | AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA FINA | m³ | 12 | 216953 | R$ 104,40 | R$ 1.252,80 |
|
| 113 | Lavatório Suspenso dimensões aproximadas de 31x42cm Branco | UN | 8 | 293792 | R$ 59,18 | R$ 473,41 |
|
| 114 | MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA VULCANIZADA, PESO 10,30, COMPRIMENTO 15, DIÂMETRO 2 1/2 | UN | 10 | 220075 | R$ 402,08 | R$ 4.020,83 |
|
| 115 | Trena laser, alcance 50 metros, alimentação bateria de 9 V, unidades de medição: m/cm, pés/polegada. | UN | 2 | 251883 | R$ 544,10 | R$ 1.088,20 |
|
| 116 | Vassoura para grama Vassoura ancinho para jardim Comprimento do cabo: 100 cm Comprimento total: 151cm Marca Ref: Vonder | UN | 10 | 417310 | R$ 42,22 | R$ 422,23 |
|
| 117 | Sirene eletromecânica montada em tubo repuxado de alumínio com pintura industrial. Tampa frontal e hélice em alumínio, com pontos de fixação junto ao corpo da sirene. Indicado para sinalizar entrada e sáida de alunos, entre outros.   Dados técnicos: Tensão: 110V ou 220V Consumo: ±1,1A / 0,6A Motor: 1/6 hp Pressão sonora: 123,2 dB@ 1m / 103,9 dB@10m Dimensões: 120x164x120mm Tipo de som: contínuo Cor: cinza padrão Engesig Peso: 1,79kg | UN | 2 | 22632 | R$ 604,55 | R$ 1.209,11 |
|
| 118 | Eletroduto, material aço galvanizado, tipo rígido, bitola 3/4", cor cinza, tratamento superficial galvanizado, tipo fixação roscado, características adicionais leve, isento de rebarbas internas, uma luva e com protetor de rosca em barras, normas técnicas NBR 13057/93, NBR 5624/93, NBR 8133, comprimento 3 m, espessura parede 0,90. Marca de referência: Elecon 3 metros. | UN | 60 | 283693 | R$ 26,30 | R$ 1.577,80 |
|
| 119 | Eletroduto, material aço galvanizado, tipo rígido, bitola 1", cor cinza, tratamento superficial galvanizado, tipo fixação roscado, características adicionais leve, isento de rebarbas internas, uma luva e com protetor de rosca em barras, normas técnicas NBR 13057/93, NBR 5624/93, NBR 8133, comprimento 3 m, espessura parede 0,90. Marca de referência: Elecon 3 metros. | UN | 30 | 397127 | R$ 31,70 | R$ 950,90 |
|
| 120 | Abraçadeira copo 3/4”, para fixação de eletrodutos em aço galvanizado, características adicionais com parafuso, bucha e porca para ajuste. Marca de referência: Tramontina | UN | 200 | 270286 | R$ 2,25 | R$ 449,33 |
|
| 121 | Abraçadeira copo 1”, para fixação de eletrodutos em aço galvanizado, características adicionais com parafuso, bucha e porca para ajuste. Marca de referência: Tramontina | UN | 100 | 386607 | R$ 2,32 | R$ 232,33 |
|
| 122 | Luva de emenda em alumínio sem rosca 3/4” (unidut reto) e acabamento sem pintura, características adicionais sem rosca com 2 parafusos Marca de referência: Tramontina | UN | 120 | 344878 | R$ 3,17 | R$ 380,00 |
|
| 123 | Conector reto em alumínio sem rosca 3/4” (unidut cônico sem rosca BSP) e acabamento sem pintura. Possui elevada resistência mecânica e a corrosão. Marca de referência: Tramontina | UN | 100 | 359871 | R$ 2,06 | R$ 205,67 |
|
| 124 | Luva de emenda em alumínio sem rosca 1” (unidut reto) e acabamento sem pintura, características adicionais sem rosca com 2 parafusos Marca de referência: Tramontina | UN | 80 | 343498 | R$ 4,77 | R$ 381,33 |
|
| 125 | Conector reto em alumínio sem rosca 1” (unidut cônico sem rosca BSP) e acabamento sem pintura. Possui elevada resistência mecânica e a corrosão. Marca de referência: Tramontina | UN | 60 | 359876 | R$ 4,60 | R$ 275,80 |
|
| 126 | Pó de pedra de granito Gnaisse para assentamento de bloquete.  Granolumetria: 0 a 3.2 mm. | m³ | 12 | 313509 | R$ 119,17 | R$ 1.430,08 |
|
| 127 | PAQUÍMETRO UNIVERSAL, EM AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA. CAPACIDADE: 500MM.EXATIDÃO EM TORNO DE 0,02 mm | UN | 2 | 150135 | 371,04 | 742,07 |
|
| 128 | CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE 800 KG, ALTURA 70CM, LARGURA 80CM, QUANTIDADE RODAS 2 FIXAS E 2 GIRATÓRIAS, MATERIAL RODAS PNEU COM CÂMARA, TIPO PLATAFORMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO COM TELA NAS QUATRO LATERAIS/ALAVANCA/FREIO, COMPRIMENTO 150CM, APLICAÇÃO TRANSPORTE CARGA. | UN | 1 | 260500 | 1567,91 | 1567,91 |
|
| 129 | Betoneira (Misturador de concreto) Volume Total (l): 150  Capacidade de Mistura (l): 90 Rendimento Final da Mistura (l): 75 Ciclos/Hora (c/h): 15 Produção Horária (m³/h): 1,35 Rotação do Tambor (rpm): 30 Correia “V” 3L-230 Peso sem Motor (kg): 78 Dimensões (C x L x A): 1196 x 745 x 1310 mm Rodas: Borracha Motor: Monofásico, 1/2 CV 220V" | UN | 1 | 4740 | 2401,39 | 2401,39 |
|
| 130 | Caixa Sanfonada metálica com Rodas, Puxador e 60 Ferramentas metálicas. Caixa de ferramentas industrial com sistema exclusivo de rodinhas, puxador retrátil e alças dobráveis, facilita o transporte das ferramentas.  O Kit é composto por Alicates, Cabo T, Catraca, Chaves Combinadas, Chaves de Fenda, Chaves Hexagonal, Extensões, Martelo, Soquetes e Caixa Sanfonada. Medidas aproximadas: Altura=21 cm Comprimento=40 cm Largura=56 cm Linha ou Coleção=PRO Peso=14,37 kg. | UN | 1 | 450021 | 1140,25 | 1140,25 |
|
| 131 | Desmoldante a base de óleo vegetal para formas metálicas para confecção de estruturas de concreto Embalagem com 18 litros Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega | UN | 2 | 455736 | 183,13 | 366,25 |
|
| 132 | CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO ALTO FORNO. Cimento Portland de Alto Forno (CP III) Classe de resistência(MPa) 32 Atendimento à NBR 5735: 1991 Saco com 50kg. Marca de referência: Holcim | UN | 10 | 216967 | 20,79 | 207,93 |
| 133 | CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO ALTA RESISTÊNCIA INICIAL Cimento Portland de Alta resistência Inicial (CP V-ARI) Atendimento à NBR 5733: 1991 Saco com 50kg. Marca de referência: Holcim | UN | 3 | 216966 | 19,64 | 58,91 |
|
| 134 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA DE ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO PRECON PARA BLOCOS DE CONCRETO E CERÂMICOS  COMPOSIÇÃO: Cimento Portland, agregados minerais, filer carbonático e aditivos químicos não tóxicos. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Densidade de massa no estado fresco = 1600 a 2000 kg/m³  Resistência de aderência à tração, 28 dias, 1,5 a 2,7 MPa Resistência à compressão, 28 dias, 4,0 a 6,5 MPa  Retenção de água = 80 a 90%  Teor de ar incorporado = Aproximadamente 18 %  Classificação NBR 13281: P4, R3, D4, U3 EMBALAGEM: Sacos de 20 kg Atende às especificações da Norma Técnica Brasileira – NBR 13281 – Argamassa Industrializada para Assentamento de Paredes e Revestimento de Paredes e Tetos. | UN | 5 | 150739 | 9,69 | 48,45 |
|
| 135 | Marreta oitavada de 2 kg com cabo de madeira. Comprimento (cm): 30  Altura (cm): 5,3  Peso (kg): 2 kg  Largura (cm): 12,8  Material da Cabeça: Aço  Acabamento da Cabeça: Cabeça forjada e temperada em aço especial Acabamento do Cabo: Madeira | UN | 4 | 443271 | 65,74 | 262,95 |
|
| 136 | CARREGADOR DE PILHAS TIPO PORTÁTIL, VELOCIDADE CARGA RÁPIDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 / 220, CAPACIDADE 04 PILHAS TIPO AA, FUNÇÃO AUTODESCARGA E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 4 | 242754 | 67,26 | 269,04 |
|
| 137 | PILHA RECARREGAVEL, COMPOSIÇÃO NÍQUAL METAL HIDRETO (NIMH), TAMANHO PILHA PEQUENA, MODELO AA, TENSÃO 1,5 | UN | 40 | 252189 | 13,65 | 545,87 |
|
| 138 | Bebedouro água garrafão:  Tipo: elétrico de mesa; Capacidade: 20 litros; Voltagem: bivolt; Capacidade de refrigeração: pelo menos 2 litros / hora; Características adicionais: 2 torneiras desmontáveis água natural / gelada. | UN | 10 | 301675 | 425,63 | 4256,33 |
|
| 139 | Telefone sem fio:  Funções adicionais: identificador de chamadas; Voltagem: 110 volts; Alcance: pelo menos 200 metros. | UN | 10 | 328341 | 151,64 | 1516,40 |
|
| 140 | Ventilador de parede:  Tipo: de parede; Tipo da hélice: 3 pás; Potência do motor: 110/220 watts; Voltagem: bivolt; Características adicionais: controle gradual de velocidade; Diametro: 60 centímetros. | UN | 30 | 302522 | 198,96 | 5968,80 |
|
| 141 | Ventilador de coluna:  Tipo: de coluna; Tipo da hélice: 3 pás; Potência do motor: pelo menos 120 watts; Voltagem: bivolt; Altura ajuste mínima: 1,20 metros; Altura ajuste máxima: pelo menos 1,50 metros; Diametro: 40 centímetros. | UN | 50 | 440792 | 219,41 | 10970,33 |
|
| 142 | Fragmentadora papel:  Tensão motor: 110 volts; Capacidade de fragmentação: pelo menos 13 folhas; Capacidade lixeira: pelo menos 50 litros; Características adicionais: destói clibes, grampos, cd, disquete, cartão pvc. | UN | 5 | 253168 | 911,22 | 4556,10 |
|
| 143 | Coifa de Parede 90 Cm de largura e altura regulável do duto. Possui dupla função: exaustor que direciona o ar para o exterior, e depurador, que filtra o ar por meio de um filtro de carvão ativado e direciona novamente para dentro da cozinha. 3 velocidades, maior potência e eficiência. Iluminação embutida em leds. Corpo em aço inox inoxidável. Filtro metálico lavável, facilidade de limpeza e filtro de carvão, elimina odores desagradáveis quando utilizado na função depurador. Dupla função exaustor e depurador de ar. 3 velocidades. 2 lâmpadas halogênicas embutidas Corpo em aço inox inoxidável Filtro metálico lavável, auxilia a eliminar a fumaça e gordura. Filtro de carvão, elimina odores desagradáveis quando instalado na função depurador. Controle por botões: permite controlar a velocidade com maior facilidade. Altura de duto regulável, pode ser regulada na hora da instalação. | UN | 2 | 215382 | 3308,28 | 6616,55 |
|
| 144 | Máquina de Lavar Roupas:  Tipo automática; Capacidade : 15 kg; Aplicação: Doméstica; Lavagem, enxágue e centrifugação; Voltagem: bivolt; Características desejadas: 5 programas de lavagem, abertura superior, gabinete metálico e cesto em aço inoxidável. | UN | 2 | 445414 | 1952,33 | 3904,66 |
|
|  |  |  |  |  |  |  |